Ausschreibungstext 

BUPROFILE schwerlast ST.7.110/200

Pos. ...

BUPROFILE schwerlast ST.7.110/200 liefern (für bauseitigen Einbau). 
Stahl schwarz, Profilsichtbreite 108 mm, Profilhöhe 200 mm, Fugenspiel waagrecht 13 mm (-5/+8 mm), Lieferlänge 3 mtr (bei Zuschnitten zuzüglich 15% Fixlängenzuschlag)
Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de
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Zulage für Eck-Stück.
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Zulage für T-Stück.
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Zulage für Kreuz-Stück.
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