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BUPROFILE schwerlast V2A MST48/80
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BUPROFILE schwerlast V2A MST48/80 liefern und einbauen

Material Edelstahl V2A, Profilsichtbreite 48 mm, Profilhöhe 80 mm, Fugenspiel waagrecht 20 mm (±10 mm), Fugenspiel senkrecht 20 mm (±10 mm), Fugenbreite maximal 40 mm
Der Einbau beinhaltet das Versetzen des Fugenprofils auf bauseits vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel oder CC-Mörtel in einer Schichtdicke bis max. 20 mm, sowie die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm.
Untergrundvorbereitung, Anarbeiten des Bodenbelags, sowie notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.

Wegen der Schwierigkeit der Montage wird empfohlen diese vom Hersteller durchführen zu lassen!

Aluminiumkonstruktionen werden wegen der zu geringen Festigkeit und Härte, sowie der Unbeständigkeit gegen Laugen und alkalischer Stoffe wie Zement, Kalk und Salze von der Wertung ausgeschlossen.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de
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Zulage für Unterfütterung der Fugenprofile mit EP-Mörtel. 
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Zulage für Eck-Stück waag- bzw. senkrecht.
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Zulage für T-Stück.

... Stück




EP ... €/Stück




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Kreuz-Stück.
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