Ausschreibungstext 

BUPROFILE schwerlast VA.6.65/90

Pos. ...

BUPROFILE schwerlast VA.6.65/90 liefern und einbauen.

Sichtfläche Edelstahl V2A, Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt, Profilsichtbreite 65 mm, Profilhöhe 88 mm, Fugenspiel waagrecht 10 mm (±5 mm), Fugenspiel senkrecht 2 mm (±1 mm), Fugenbreite maximal 30 mm

Der Einbau beinhaltet das Versetzen des Fugenprofils auf bauseits vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel oder CC-Mörtel in einer Schichtdicke bis max. 20 mm, sowie die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm.
Untergrundvorbereitung, Anarbeiten des Bodenbelags und notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de
... mtr





EP ... €/mtr




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück.
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Zulage für T-Stück.
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Zulage für Kreuz-Stück.
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