Ausschreibungstext 

BUPROFILE schwerlast VA.7.165/0

Pos. ...

BUPROFILE schwerlast VA.7.165/0 liefern (für bauseitigen Einbau).
Sichtfläche Edelstahl V2A, Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt, Profilsichtbreite 165 mm, Profilhöhe 56 mm, Fugenspiel waagrecht 25 mm (-10/+15 mm), Lieferlänge 3 mtr (bei Zuschnitten zuzüglich 15% Fixlängenzuschlag)

Die Lieferung erfolgt mittels aufgeschraubten Abstandshaltern, welche nach Betonage entfernt (abgeschraubt) und durch mitgelieferte Edelstahlschrauben ersetzt werden müssen!
Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de
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Zulage für Eck-Stück.
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Zulage für T-Stück.
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Zulage für Kreuz-Stück.

... Stück





EP ... €/Stück 




GP ... €

