Ausschreibungstext 
BUPROFILE standard AL.1.54/83 G
Pos. ...

BUPROFILE standard AL.1.54/83 G liefern und einbauen.

Aluminiumträgerprofil, EPDM-Dehneinlage glatt grau, Profilsichtbreite 54 mm, Profilhöhe 83 mm, Fugenspiel waagrecht 10 mm (±5 mm), Fugenspiel senkrecht 10 mm (±5 mm), Fugenbreite maximal 40 mm
Der Einbau beinhaltet das Versetzen des Fugenprofils auf bauseits vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel oder CC-Mörtel in einer Schichtdicke bis max. 20 mm, sowie die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm.
Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de
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Wie vor beschrieben, jedoch Profilausführung Boden-Wand.

Beschreibung wie vor, jedoch ein Schenkel als Wandanschluss für aufgehendes Bauteil.
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Zulage für Eck-Stück.
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Zulage für T-Stück.
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Zulage für Kreuz-Stück.
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Zulage für Profilwechsel Boden-Wand.
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