Ausschreibungstext 
BUPROFILE standard AL.1.88/63
Pos. ...

BUPROFILE standard AL.1.88/63 liefern und einbauen.

Aluminiumträgerprofil, EPDM-Dehneinlage schwarz oder grau, Profilsichtbreite 88 mm, Profilhöhe 63 mm, Fugenspiel waagrecht 26 mm (±13 mm), Fugenspiel senkrecht 16 mm (±8 mm), Fugenbreite maximal 65 mm
Der Einbau beinhaltet das Versetzen des Fugenprofils auf bauseits vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel oder CC-Mörtel in einer Schichtdicke bis max. 20 mm, sowie die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm.
Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de
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Zulage für Eck-Stück.
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Zulage für T-Stück.
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Zulage für Kreuz-Stück.
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